Не устранены замечания указанные ниже в таблице. Обоснование несогласия с аргументами, которыми разработчики объясняют отказ учитывать замечания, приведено в таблице ниже 
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	стр.130, Рисунок 4.1 –Подход для приня​тия решения по НДТ
	По нашему мнению, невозможно ответить на вопрос: «Выгоды для окружающей среды больше экономических затрат?». Выгоды для окружающей среды и затраты измеряются разными критериями. Если выражать выгоды для окружающей среды только снижением платежей за загрязнение, тогда при существующих ставках платежей выгоды всегда будут меньше затрат.
	Исключить данный критерий либо описать метод сравнения выгод для окружающей среды с экономическими затратами и сослаться на описание данного метода в алгоритме принятия решения.
	Замечание не принято. Схема подхода для принятия решения по НДТ принята в соответствии с практикой ЕС.
	Стандарты ЕС в части оценки выгоды для окружающей среды несопоставимы с Российскими нормативами платы за загрязнения окружающей среды. Поэтому при описанном подходе для приня​тия решения по НДТ затраты всегда будут выше выгод.

	Стр. 155-162
Таблицы: 5.1-5.3, 5.5-5.10
	В таблицах раздела 5 «Технологические показатели НДТ» указаны показатели, не зависящие от технологии, а именно: Выбросы оксидов азота (в пересчете на NO2); SO2; СО. В процессах, описанных в таблицах, данные выбросы посту​пают исключительно от нагрева сырья и проме​жу​то​чных потоков, поэтому зави​сят от факторов не связанных с техно​ло​гиями, описанными в соответ​ствующих разделах, а зависят от: применяемых горелок, режимов горения, содержании серы в топливе.
	В таблицах: 5.1-5.3, 5.5-5.10 показатели выбросов NO2, SO2,СО, заменить показателем «Удельная масса условного топлива, расходуемая на нагрев т.у.т/т», который можно рассчитать из удельного расхода топлива с известной теплотворной способностью и теплотворной способности условного топлива* (29,3 МДж или 7000 ккал)

*https://ru.wikipedia.org/wiki/Условное_топливо.
	Замечание не принято. Технологии рассмотрены с учетом вспомогательных процессов, неотделимых от основного процесса и оказывающих совокупное воздействие на окружающую среду. Обоснование выбора маркерных веществ приведено в раз​деле 4.
	Мы считаем, что было –бы правильнее рассматривать вспомогательные процессы нагрева сырья и промежуточных потоков отдельно от технологии производства продукции. 

Например, если применяются низко эмиссионные горелки по NOx, или применяется очищенное от серы топливо то выбросы данного процесса уменьшаются. Однако, это не значит что сам процесс становится при этом экологичней. Экологичность процесса лучше характеризует удельное потребление топлива со стандартной теплотворной способностью. 

	Стр. 164-167
Таблицы: 5.12-5.14
	В таблицах указаны показатели, не зависящие от технологии, а именно: Оксиды азота (в пересчете на NO2); СО). Выбросы NO2, CO для процессов, описанных в таблицах, образуются исключительно от нагрева сырья и промежуточных потоков, поэтому зависят от: применяемых горелок, режима горения.
	В таблицах: 5.12-5.14 заменить показатели выбросов NO2, СО, показателем «Удельная масса условного топлива, расходуемая на нагрев т.у.т/т»
	
	

	При исключении описания показателей выбросов NO2; SO2; СО из описания технологий переработки газа, следует добавить раздел, описывающий технологии нагрева сырья и промежуточных потоков. В данном разделе описать различные конструкции печей, горелочных устройств и соответствующие им удельные выбросы оксидов азота (в пересчете на NO2); СО на единицу полезной тепловой мощности подводимой к нагреваемым потокам. Отдельно следует описать наилучшие виды топлива и способы извлечения серо​содер​жащих соединений из топлива технологических печей.
	
	

	Стр. 163 Таблица 5.11 
	Указать в таблице показатели выбросов NO2, SO2, CO, так как печной способ в данном процессе подразумевает окис​ление сырья воздухом. Продукты окисления после электро​фильтра выбрасываться в атмосферу (см. раздел 2.7 стр. 90).
	Указать показатели выбросов NO2, SO2, CO
	
	Фактически замечание учтено

	Стр. 183-226 
разделы: 7.6, 7.7.3, 7.7.4, 7.8, 7.10, 7.11.1, 7.11.2, 7.12, 7.14
	В описании технологий отсутствуют упоминания об исполь​зовании или практическом применении технологии. Полагаю, что в случае отсутствия в мире промыш​лен​ного ис​пользования, при наличии только патента, либо только при лабораторной апробации не следует описывать технологию как перспективную.
	Добавить к описаниям технологии описания примеров хотя – бы единичного промышленного использования.
	Замечание не принято. В соответ​ствии с ГОСТ Р 56828.15-2016 Наилучшие доступные технологии
	Согласны с аргументами разработчика

	
	
	
	Термины и определения, п. 2.125 «Перспективные технологии: Технологии, которые находятся на стадии научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ или опытно-промышленного внедрения, имеющие преимущества по сравнению с техно​логиями, используемыми в настоящее время».|Таким образом, наличие промышлен​ного использования технологии для признания ее перспективной не явля​ется обязательным.


